**Innenputze – Kalk-Zement-Maschinenputz MAP 01 nwa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Maschinenputz MAP 01 nwa**Kalk-Zement-Maschinenputz nicht wasserabweisend, CS II Wc0, DIN EN 998-1 auf vorbereiteten Untergrund einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass 10 bis 15 mm Auftragsdicke auftragenOberfläche sauber filzen (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung: 0 – 1,4 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Maschinenputz MAP 01 nwa**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |