**Innenputze – Kalk-Zementputz extra KZPe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zementputz extra KZPe**Kalk-Zementputz, CS II Wc0, DIN EN 998-1 LW0 mit mineralischen Leichtzuschlägen auf vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen nass in nass wenigstens in 10 bis 15 mm Auftragsdicke auftragen. Oberfläche sauber filzen (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung: 0 - 1,0 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zementputz extra KZPe** Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |