**Innenputze – Kalkputz extra KPe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Innenwandputz Kalkputz extra KPe**Putzmörtel CS II W0, DIN EN 998-1Einlagig in zwei Arbeitsgängen als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen. Putzdicke 10 - 15 mm, Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund nicht filzen).Körnung: 0 - 0,8 mm**Produkt: RYGOLKalkputz extra KPe**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |