**Innenputze – Kalkputz extra KPe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Innenwandputz Kalkputz extra KPe**  Putzmörtel CS II W0, DIN EN 998-1  Einlagig in zwei Arbeitsgängen als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen. Putzdicke 10 - 15 mm, Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund nicht filzen).  Körnung: 0 - 0,8 mm  **Produkt: RYGOLKalkputz extra KPe**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |