**Innenputze – Kalkputz extra KP extra**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz extra KP extra**Kalk-Maschinenputz, CS II WC0, DIN EN 998-1, einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass als Maschinenputz auf vorbereiteten Untergrund auftragen. Putzdicke 10 - 15 mm.Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung 0 - 0,8 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalkputz extra KP extra**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |