**Innenputze – Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**

|  |  |
| --- | --- |
| **Innenwandputz Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**Schadstoffgeprüfter Kalk-Maschinenputz CS II W0 nach DIN EN 998-1 als Innenputz auf Mauerwerk auftragen. Die Oberfläche ist lot- und fluchtrecht herzustellen. Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 - 1,4 mmMindestputzdicke: 15 mmMauerwerk:       **Produkte: RYGOL Öko-Kalkputz leicht ÖKP-L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |