**Innenputze – Porenbeton-Innenleichtputz PIP-L**

|  |  |
| --- | --- |
| **Porenbeton-Innenleichtputz PIP-L**  B5/50/2 DIN EN 13279-1  Einlagig an Innenwänden auf Porenbeton-Mauerwerk oder Kalksandstein-Mauerwerk auftragen, Oberfläche gefilzt,  Mittlere Putzdicke:       mm  **Produkt: RYGOLPorenbeton-Innenleichtputz PIP-L**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |