**Innenputze – Porenbeton-Innenleichtputz PIP-L**

|  |  |
| --- | --- |
| **Porenbeton-Innenleichtputz PIP-L**B5/50/2 DIN EN 13279-1Einlagig an Innenwänden auf Porenbeton-Mauerwerk oder Kalksandstein-Mauerwerk auftragen, Oberfläche gefilzt, Mittlere Putzdicke:       mm**Produkt: RYGOLPorenbeton-Innenleichtputz PIP-L** Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |