**Putzsysteme - Außenputze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Grundputze** |  |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz**Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.Mindestputzdicke: 15 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**P**rodukt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, mineralisch**Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, P II auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.Mindestputzdicke: 15 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, mineralisch schnell**Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, P II auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.Mindestputzdicke: 15 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2S**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, schnell, organisch**Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.Mindestputzdicke: 15 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP LS**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Putz, superleicht, mineralisch**Kalkzement-Super-Leichtputz Typ II als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen und Fasern in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.Mindestputzdicke: 15 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Putz superleicht MAP SL**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |