**Putzsysteme - Außenputze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Grundputze** |  |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  P**rodukt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamt: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, mineralisch**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, P II auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, mineralisch schnell**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, P II auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2S**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, schnell, organisch**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP LS**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Putz, superleicht, mineralisch**  Kalkzement-Super-Leichtputz Typ II als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen und Fasern in LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Putz superleicht MAP SL**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |