**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftbrücken für Kalk- und Kalk-Zementputze** |  |
|  |  |
| **Putzhaftmörtel grau**Mineralische Haftbrücke CS IV W2 nach DIN EN 998-1, als Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Grundputze einschl. Armierungsgewebe bei Betonteilen im Mauerwerk, bei Wärmedämmplatten, im Bereich von StB-Stützen etc. Doppelte Gewebeeinlage, mind. 20 cm von allen Seiten auskragen lassen.Auftragsdicke ca. 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmenVorhandener Untergrund: **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Renovierspachtel RS**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Putzhaftmörtel weiß**Mineralische Haftbrücke CS III W2 nach DIN EN 998-1, als Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Grundputze einschl. Armierungsgewebe bei Betonteilen im Mauerwerk, bei Wärmedämmplatten, im Bereich von StB-Stützen etc. Doppelte Gewebeeinlage, mind. 20 cm von allen Seiten auskragen lassen.Auftragsdicke ca. 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmenVorhandener Untergrund: **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSP**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |