**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mauerwerksinstandsetzung** |  |
|  |  |
| **Hohlstellen entfernen**  Nicht tragfähige Putzschichten/-stellen entfernen, mürben und losen Fugenmörtel mind. 2 cm tief auskratzen. Untergrund mit Stahlbesen gründlich säubern und Staub entfernen.  Die Entsorgung wird gesondert vergütet.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Ausbessern von Fehlstellen - Vertiefungen egalisieren**  Egalisieren von groben Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem Werktrockenmörtel auf Trasskalk-Basis DIN EN 998-2, M 2,5.  Oberfläche während des Ansteifens aufrauen.  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: SAKRET Trasskalkmörtel TKM**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Reinigung trocken**  Den Putzgrund mit Stahlbesen trocken reinigen. Staub gründlich abkehren oder abblasen mit ölfreier Druckluft  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Reinigung nass**  Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen mit Hochdruckreiniger entfernen. Anfallendes Material und Abwasser sind vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reinigung und Desinfektion**  Algen- und moosbefallene Flächen mit einer Biozidlösung nach Vorschrift des Herstellers zweimal behandeln. Einzukalkulieren ist die ggf. vorher erforderliche mechanische Bearbeitung und das schonende Abwaschen mit Hochdruckreiniger.  **Produkt: SAKRET Biosan BS**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Entfernen von Schalöl**  Schalölreste oder andere Fette mit einem lösungsmittelfreien Konzentrat mittels Hochdruck– oder Kaltreinigung entfernen.  **Produkt: RYGOL Schalölreiniger**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |