**Putzsysteme - Außenputze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unterputze** |  |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen in LW CS II W2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  P**rodukt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L1**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamt: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, mineralisch**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit mineralischen Leichtzuschlägen in LW CS II W2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz MAP L2**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Leichtputz, schnell**  Kalkzement-Leichtputz Typ I als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen in LW CS II W2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP LS**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Faser-Leichtputz**  Kalkzement-Faser-Leichtputz Typ II als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen und Fasern in LW CS II W2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Faser-Leichtputz schnell MAP LF**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Faser-Leichtputz, schnell**  Kalkzement-Faser-Leichtputz Typ II als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen und Fasern in LW CS II W2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Faser-Leichtputz schnell MAP LFS**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kalk-Zement-Putz, superleicht**  Kalkzement-Super-Leichtputz Typ II als Unterputz mit organischen und mineralischen Leichtzuschlägen, sowie faserarmiert in LW CS II W2 nach DIN EN 998-1, auf vorbereitete Wandflächen auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Putz superleicht MAP SL**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Porenbeton-Außenputz mit Fasern**  Porenbeton-Außenputz als Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen und eigenschaftsverbessernden Zusätzen und Fasern in CS II W2 nach DIN EN 998-1, auf Porenbetonwandflächen ohne vorherige Grundierung auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Nach dem Ansteifen je nach Oberputz aufkämmen oder rabottieren.  Bei normalen Witterungsbedingungen beträgt die Standzeit ca. ein Tag pro mm Putzdicke.  Mindestputzdicke: 15 mm  **Produkt: RYGOL Porenbeton-Außenputz mit Fasern PAP-F**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Trasskalk-Maschinenputz**  Trasskalk-Maschinenputz als Grundputz einlagig in zwei Arbeitsgängen aufbringen. Normalputzmörtel nach DIN EN 998-1, GP CS II W2.  Auftragsstärke: ca. 15 mm.  **Produkt: RYGOL Trasskalk-Maschinenputz MKP 03**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Thermoputz, wasserabweisend**  Thermoputz wa, CS II W2 T2 nach DIN EN 998-1 als Grundputz einlagig auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen. Bei größeren Schichtdicken kann nach dem Ansteifen eine nachfolgende Schicht aufgebracht werden (bei 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 h). Die Oberfläche wird abgezogen und nach dem Ansteifen des Materials je nach Oberputz aufgekämmt oder rabottiert.  Auftragsdicke einlagig: 10 - 40 mm  Mauerwerk:  **Produkt: RYGOL Thermoputz wa**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verputzen von XPS Platten in der Fassade**  Flex-Fassadenspachtel FSP, Normalputzmörtel CS III W2 nach DIN EN 998-1 auf extrudierte Hartschaumplatten ca. 3 mm stark aufbringen und waagrecht aufkämmen, Standzeit ca. 1 Tag. Maschinen–Leichtputz als Grundputz auf FSP ca. 15 mm stark auftragen. Einlegen eines alkalibeständigen Glasfaser-Armierungsgewebes im äußeren Drittel der Putzlage, glatt und ohne Falten. Überlappung an den Stößen mind. 100 mm, zu anderen Bauteilen mind. 200 mm und mit zusätzlicher Diagonalarmierung an den Gebäudeöffnungen. Oberfläche aufrauen.  Standzeit vor Aufbringen weiterer Putzlagen mind. 1 Tag/mm Putzdicke.  **Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel RYGOL Maschinen-Leichtputze (MAP L1/L2…) SAKRET Armierungsgewebe**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |