**Innenputze – Schlämmputz SP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Schlämmputz SP**RYGOL Schlämmputz nach CS III W2 DIN EN 998-1 mit sauberem Wasser zu einer geschmeidigen Masse mischen. Mit der Traufel aufziehen auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und nach leichtem Anziehen des Mörtels mit feiner Bürste strukturieren.Putzdicke: ca. 2 mm**Produkt: RYGOL Schlämmputz**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |