**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wärmedämmputz WDP 070**  Wärmedämmputz MG P II nach DIN V 18550 Wärmedämmputzmörtel, CS I W1 T 1, nach DIN EN 998-1 RYGOL-Wärmedämmputz WDP \_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm dick auftragen, bei einer Auftragsstärke von mehr als 50 mm in 2 Arbeitsgängen aufbringen. Die entstehende Sinterhaut ist jeweils zu entfernen. Die Aushärtezeit von 1 Tag/10 mm Auftragsstärke, jedoch mindestens 7 Tage ist zu beachten. Die Oberfläche wird für den nachfolgenden Ausgleichsputz aufgeraut.  Ein Ausgleichsputz ist nur bei einem dickschichtigen Kratzputz als Oberputz nicht erforderlich.  **Produkt: RYGOL Wärmedämmputz WDP 070**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |