**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Armierungslage**Liefern und Einbauen eines Glasfasergewebes in einem mineralischen, vergüteten Armierungsmörtel MG P II nach DIN V 18550 bzw. CS II und DIN EN 998-1 als separate Gewebespachtelung auf vorbereiteten Wärmedämmputz. Überlappung im Stoßbereich 100 mm, auf benachbarte Bauteile 200 mm. Ecken von Fenstern und Türöffnungen sind zusätzlich mit diagonal angeordneten Streifen des gleichen Armierungsgewebes zu bewehren. (Bei Kratzputz nicht erforderlich.) Auftragsdicke: 5 - 7 mm **Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel leicht FSP–L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |