**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dämmputzträger** Putzträger von verzinktem Putzträger bei schwierigen Untergründen z. B. Altmauerwerk, Putz, Beton etc. vollflächig anbringen. Mit Überlappung im Stoßbereich bzw. auf benachbarte Bauteile von mind. 10 cm, bzw. nach Herstellerangaben fach- und sachgerecht anbringen.WDP Welnet**Produkt: Welnet 20/90 oder 30/1258 Dübel/m²** Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |