**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kantenprofil** Kantenprofil mit Ansetzmörtel am Untergrund befestigen. Ermöglicht unterschiedliche Putzdicken der Laibung durch seitliches Verschieben. PVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.WDP Kantenprofil Protektor**Produkt: RYGOL Kantenprofil WDP**Einheit:       lfmEinheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |