**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sockelprofil** Wärmedämmputzsockelprofil am Untergrund mit Ansetzmörtel befestigen. PVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.3006634n**Produkt: RYGOL WDP SockelprofilRYGOL Ansetzmörtel**Einheit:       lfmEinheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |