**Putzsysteme - Wärmedämmputz WDP 070**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sockelprofil**  Wärmedämmputzsockelprofil am Untergrund mit Ansetzmörtel befestigen. PVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.  3006634n  **Produkt: RYGOL WDP Sockelprofil RYGOL Ansetzmörtel**  Einheit:       lfm  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |