**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftbrücke, mineralisch**Mineralische Haftbrücke LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1 als Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Wärmedämmputz Premium bei glatten, nicht oder schwach saugende UntergründenAuftragsdicke ca. 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmen**Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel leicht FSP-L**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |