**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mineralischer Oberputz**  Edelputzmörtel CR CS II Wc2 nach EN 998-1 auf Kalk-Zementbasis in wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und  strukturieren.  **Produkt:**  **RYGOL Scheibenputz SCP 2**  **RYGOL Scheibenputz SCP3**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |