**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzanschlussgewebeleiste PUR EX pro K**  Anputzleiste mit PE-Dichtband, SK Schutzlasche und Lippe als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen. Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge mittels Anputzleiste mit integriertem, komprimiertem Fugendichtband.  Einbau gem. Herstellerrichtlinie.  **Produkt: SAKRET Gewebeleiste PUR EX W 29 pro K**  Einheit:       lfm  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |