**Putzsysteme - Wärmedämmputz premium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Universalgrundierung**Aufbringen einer wässrigen, lösemittelfreien und hoch konzentrierten Dispersionsgrundierung als Haftbrücke zur Regulierung des Saugverhaltens und als Voranstrich für mineralischen Wärmedämmputz Premium (DIN V 18550 MG PI - IV, DIN EN 998 CS II ‑ IV) bei stark saugenden Untergründen.**Produkt: RYGOL Universalgrundierung gebrauchsfertig UGG**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |