**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**WDVS – Untergrundprüfung und vorbehandlung**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Untergrund prüfen**  Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett-und staubfrei ist und mindestens eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm² aufweist. Prüfen, ob dauerhafte Verträglichkeit zwischen einer vorhandene Beschichtung und dem Klebemörtel gegeben ist.  Ausgleichen von Unebenheiten mit Klebemörtel   * bis maximal 1 cm/m bei geklebten * bis maximal 2 cm/m bei geklebten und gedübelten Systemen   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Reinigen des Untergrundes**  Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Kreidende Anstriche abbürsten**  Kreidende Anstriche mit einer Drahtbürste sorgfältig abbürsten.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Verfestigung**  Kreidende und sandende mineralische oder dispersionshaltige Untergründe mit einem lösemittelfreien Produkt auf Kunstharzbasis nach Herstellervorschrift festigen.  **Produkt: SAKRET Tiefengrund TGW**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Mörtelgrate abschlagen**  Abschlagen vorhandener Mörtelgrate.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Schalölreste entfernen**  Entfernen der Schalölreste mittels Schalölreiniger nach Herstellerangaben. Anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.  **Produkt: SAKRET Schalölreiniger**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Reinigen mit Hochdruckreiniger**  Reinigen des nicht tragfähigen Untergrundes mittels Hochdruckreiniger. Schmutz, Staub und lose Bestandteile sind zu entfernen. Anfallendes Material und Abwasser sind vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Reinigen und Desinfektion**  Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen mit geeigneten Hilfsmitteln entfernen. Anfallendes Material und Abwasser sind vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.  Liefern und zweimaliges Auftragen einer algiziden und fungiziden Lösung an Pilzbefallenen Flächen. Die Flächen werden nicht nachgewaschen.  **Produkt: SAKRET Biosan AR**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzhohlstellen abschlagen und ergänzen**  Prüfen des Untergrundes auf Hohlstellen. Hohlliegende Putzstellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen. Abgeschlagene Flächen entstauben. Anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.  Putzhohlstellen beiputzen.  Liefern eines Grundputzes und beiputzen der zuvor freigelegten Stellen.  **Produkt: RYGOL Maschinenleichtputz MAP L1**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Fensterlaibungen abschlagen**  Fensterleibungen abschlagen zum Einbringen von Leibungsdämmplatten mit einer Dicke von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm. Abgeschlagene Flächen entstauben. Anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.  Liefern eines Grundputzes und Egalisieren der zuvor freigelegten Stellen.  **Produkt: RYGOL Maschinenleichtputz MAP L1**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Ausgleichputz anbringen**  Liefern und Auftragen eines Ausgleichputzes mit einem Kalkzementmörtel MG P II nach DIN 18550. Putz mindestens 14 Tage erhärten lassen.  Schichtdicke: ca. 10 mm  **Produkt: RYGOL Maschinenleichtputz MAP L1**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Ausgleichputz - Zulage Mehrverbrauch**  Ausgleichputzes wie vor, jedoch, Schichtdicke über 10 mm, als Zulage.  Schichtdicke: mm  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |