**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs – Anbringen von Perimeterdämmplatten**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 035 WDV**  **mit mineralischem Klebemörtel**  Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf tragfähigen Untergrund nach Hersteller-angaben verkleben.  Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13501‑1, bauaufsichtlich zugelassen.  Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.  Plattendicke: cm  **Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/Leicht/D SAKRET Perimeterdämmplatte 035 WDV**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 035 WDV**  **mit mineralischer, 2-komponentiger, hoch vergüteter Abdichtungsspachtel**  Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf bituminösem Untergrund nach Herstellerangaben verkleben.  Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13501‑1, bauaufsichtlich zugelassen,  Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.  Pattendicke: cm  **Produkt: SAKRET Abdichtungsspachtel ADS-F SAKRET Perimeterdämmplatte 035 WDV**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 032 WDV**  **mit mineralischem Klebemörtel**  Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf tragfähigen Untergrund nach Herstellerangaben verkleben.  Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13501‑1, bauaufsichtlich zugelassen,  Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.  Plattendicke: cm  **Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/Leicht/D SAKRET Perimeterdämmplatte 032 WDV**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 032 WDV**  **mit mineralischer, 2-komponentiger, hoch vergüteter Abdichtungsspachtel**  Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf bituminösem Untergrund nach Herstellerangaben verkleben.  Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13 501-1, bauaufsichtlich zugelassen,  Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.  Plattendicke: cm  **Produkt: SAKRET Abdichtungsspachtel ADS-F SAKRET Perimeterdämmplatte 032 WDV**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| **Gesamt** | EUR |