**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**wdvs – Anbringen von Perimeterdämmplatten**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 035 WDV** **mit mineralischem Klebemörtel**Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf tragfähigen Untergrund nach Hersteller-angaben verkleben.Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13501‑1, bauaufsichtlich zugelassen.Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.Plattendicke: cm**Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/Leicht/DSAKRET Perimeterdämmplatte 035 WDV**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 035 WDV** **mit mineralischer, 2-komponentiger, hoch vergüteter Abdichtungsspachtel**Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf bituminösem Untergrund nach Herstellerangaben verkleben.Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13501‑1, bauaufsichtlich zugelassen, Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.Pattendicke: cm**Produkt: SAKRET Abdichtungsspachtel ADS-FSAKRET Perimeterdämmplatte 035 WDV**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 032 WDV****mit mineralischem Klebemörtel**Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf tragfähigen Untergrund nach Herstellerangaben verkleben.Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13501‑1, bauaufsichtlich zugelassen, Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.Plattendicke: cm**Produkt: SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM grau/weiß/Leicht/DSAKRET Perimeterdämmplatte 032 WDV**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Anbringen Perimeterdämmplatte 032 WDV****mit mineralischer, 2-komponentiger, hoch vergüteter Abdichtungsspachtel**Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 nach DIN EN 13163 für den Sockelbereich liefern und auf bituminösem Untergrund nach Herstellerangaben verkleben.Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m\*K), schwerentflammbar nach DIN EN 13 501-1, bauaufsichtlich zugelassen, Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.Plattendicke: cm**Produkt: SAKRET Abdichtungsspachtel ADS-FSAKRET Perimeterdämmplatte 032 WDV**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
|  **Gesamt** |  EUR |