**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Wärmedämmputz premium WDP 055**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Profile****Sockelprofil** Wärmedämmputzsockelprofil zur Herstellunghorizontaler Anschlüsse, am Untergrund befestigenPVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.Produkt: Protektor  |  |
|  |  |
| **Kantenschutzprofil**Kantenprofil verz. Stahl mit PVC-Kante nach DIN EN 13658-1 für Wärmedämmputze aus Stahl verzinkt, Sichtkanten mit Überzug aus Hart-PVC weiß liefern und fachgerecht montieren Putzdicke: bis 60 mmProdukt: Protektor 1066Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Putzanschlußgewebeleiste** Liefern und Einbau einer zweiteiligen, entkoppelten Kunststoff-Gewebeleiste mit Teleskop-Mechanismus, Sk-PE-Dichtband und SchutzlascheEinbau gem. Herstellerrichtlinie**Produkt: Gewebeleiste W 30 +**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Untergrundvorbereitung** |  |
| **Spritzbewurf**Normalputzmörtel, CS IV, W 1 nach DIN EN 998-1 als volldeckenden Spritzbewurf aufbringen, die Sinterhaut ist nach dem Ansteifen mit einem Besen zu entfernen.Produkt: RYGOL MZP 04 |  |
| Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis |  EUR |
|  |  |
| **Haftbrücke, mineralisch**Mineralische Haftbrücke LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1als Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Wärmedämmputz Premium bei glatten, nicht oder schwach saugende UntergründenAuftragsdicke ca 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmen **Produkt: RYGOL- Flex-Fassadenspachtel** **leicht, FSP-L**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis |  EUR |
|  |  |
| \_\_\_\_m² Bedarfsposition**Dämmputzträger** Putzträger von verzinktem Putzträger bei schwierigenUntergründen z. B. Altmauerwerk, Putz, Beton etc.vollflächig anbringen. Mit Überlappung im Stoßbereichbzw. auf benachbarte Bauteile von mind. 10 cm bzw. nachHerstellerangaben fach- und sachgerecht anbringen.Produkt:Welnet 20/90 oder 30/125, 8 Dübel/m²**Wärmedämmputz als Grundputz** |  |
|  |  |
| **Wärmedämmputz Premium 055**Grundputz als Wärmedämmputz DIN EN 998-1, W 1 wasserhemmend, Druckfestigkeitsklasse CS I mit mineralischen Leichtzuschlägen, Zuschlag Perlite, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,055 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), Putzmörtel P II (Kalk-Zement-Putz), Körnung 3 mm. Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 6, Wasseraufnahmekoeffizient w = 0,5-2,0 kg / (m²\* h0,5), auf vorbereiteten Untergrund nach Herstellerangaben aufbringenPutzdicke: mmPutzgrund: **Produkt: RYGOL Wärmedämmputz Premium 055**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Ausgleichsputz**Mineralischen Ausgleichsputz LW CS II Wc2 der EN 998 Teil 1auf Wärmedämmputz Premium 7 mm – max 10. mm auftrageneinschließlich Einlegen eines alkalibeständigen Glasfasergewebes**Produkt:** **[ ]  RYGOL –Flex-Fassadenspachtel Superleicht, FSP-SL****[ ]  RYGOL Armierungsgewebe 4 x 4 mm**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis |  EUR |
|  |  |
| **Mineralischer Oberputz**Edelputzmörtel CR CS II Wc2 nach EN 998-1 auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II W 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.**Produkt: RYGOL Scheibenputz SCP 2 oder SCP 3**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |

**Hinweise:**

Wärmedämmputz ist im Sockel/Spritzwasserbereich nicht geeignet.

Mineralische Edelputze bis 3 mm Auftragsdicke

Die Technischen Merkblätter sind zu beachten

Stand 03/2022