**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anschlüsse an Fensterrahmen/Türen**Elastische Entkopplung und zugleich luftdichter Abschluss zwischen der Dämmung und Fensterrahmen/Türen und Durchdringungen mittels geeigneter Putzleistenprofile (z. B. APU IDEAL)**Produkt: SAKRET APU IDEAL**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |