**Innenputze – Trasskalk-Maschinenputz MKP 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 01**Trockenmörtel der Qualitätskategorien CS I W 0 der DIN EN 998-1.Aufbringen eines Trasskalk-MaschinenputzesKörnung: 0 ‑ 1,4 mm**Produkt: Trasskalk-Maschinenputz** Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |