**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Fliesen- und Natursteinverlegung**

**Untergrundprüfung und Vorbehanldung**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Untergrund prüfen**Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist. Festigkeitsmindernde Schichten sind zu entfernen. |  |
|  |  |
| **Reinigen des Untergrundes**Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl.Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Anschleifen des Estrichs**Estrichoberflächen sind anzuschleifen und von Sinter- und Trennschichten zu befreien.Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Verharzen von Estrichrissen**Erstellen einer kraftschlüssigen Verbindung von Rissen in EstrichenProdukt: **SAKRET Gießharz schnell GHs**Einheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Aufbringung von Haftbrücken** |  |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen**Grundieren von saugfähigen Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel mit DispersionsgrundierungProdukt: **SAKRET Universalgrundierung gebrauchsfertig UGG**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 150 g/m²
* Für innen und außen
* Für Wand und Boden
* Lösemittelfrei
* Kontrollfarbe blau

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen**Grundieren von saugfähigen Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel mit DispersionsgrundierungProdukt: **SAKRET Universalgrundierung UG**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 50 – 300 g/m²
* Für innen und außen
* Für Wand und Boden
* Lösemittelfrei
* Kontrollfarbe gelb

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Grundieren von Anhydrit und Holz**Grundieren von Anhydrit- und Holzgründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel.Produkt: **SAKRET Grundierung für Anhydrit und Holz A & H**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 100 – 200 g/m²
* Für Wand und Boden
* Lösemittelfrei
* Kontrollfarbe grün

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen und dichten, nichtsaugenden Untergründen**Grundieren von saugfähigen Untergründen (1 : 1 verdünnt) und dichten, nichtsaugenden Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und MittelbettmörtelProdukt: **SAKRET Schnellhaftgrund SHG**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 100 – 150 ml/m²
* Für innen und außen
* Für Wand und Boden
* Lösemittelfrei
* Kontrollfarbe blau-transparent
* Schnell trocknend

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen**Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen (z. B. Holzuntergründe, Calciumsulfatestriche, Gußasphaltestriche) als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel und zum Absperren von Feuchtigkeit aus dem Untergrund (bis 4,5 % Restfeuchte)Produkt: **SAKRET Anhydrithaftgrund einkomponentig AHG**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 150 – 300 g/m²
* Für Wand und Boden
* Entspricht GEV Emicode EC1 (R)
* Kontrollfarbe rotbraun
* Schnell trocknend
* gebrauchsfertig

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Grundieren von feuchteempfindlichen und chemisch belasteten Untergründen**Grundieren von saugfähigen und nicht saugfähigen, feuchteempfindlichen und chemisch belasteten Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel.Produkt: **SAKRET Spezialgrundierung SG**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 300 – 500 g/m²
* Für innen und außen
* Für Wand und Boden
* Lösemittelfrei
* Kontrollfarbe transparent

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  **EUR** |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |