**Innenputze – Trasskalk-Maschinenputz MKP 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trasskalk-Maschinenputz MKP 01**  Trockenmörtel der Qualitätskategorien CS I W 0 der DIN EN 998-1.  Aufbringen eines Trasskalk-Maschinenputzes  Körnung: 0 ‑ 1,4 mm  **Produkt: Trasskalk-Maschinenputz**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |